|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮电大学117-118室工作量清单及材料说明 | | | | | |
| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 材 料 说 明 及 描 述 |
| 1 | 风淋室 |  | 组 | 1 | 符合国家标准，人身净化用，可带定时及连锁。 |
| 2 | 衣柜 | 800\*500\*1800 | 组 | 2 | 衣柜门板采用南京翔事、滁州华能或吉林露水河产18MM厚优质E1级彩色三聚氰胺板，断面以2MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；柜体采用南京翔事、滁州华能或吉林露水河产18MM厚优质E1级三聚氰胺板，断面以1.5MM厚封边条配进口热融胶全自动机械封边做防水处理；铰链采用香港DTC、台湾顶固或海福乐二段力优质铰链，无噪音，不回弹，强度好，不易折断；拉手采用PVC一次成形彩色拉手，两头带堵头，耐腐蚀，美观大方。要求不翘不裂、耐潮耐热、质地结实、表面平整、耐承重、抗冲击、有一定的强度。 |
| 3 | 恒温恒湿净化空调 |  | 台 | 1 | 符合国家标准，满足净化实验室功能要求。  奥林维尔、天加或五洲产品。 |
| 4 | 净化风机 |  | 台 | 1 | 符合国家标准，满足送风要求。 |
| 5 | 专业实验室动力配电箱 | 周长3m以内含电气元器件 | 套 | 1 | 符合国家标准，电气元件采用正泰电气、施耐德电气或松下电器产品；电线采用远东电线、宝胜电缆或上上电缆。 |
| 6 | 净化增压箱 | 2400\*1100\*1100 | 台 | 1 | 符合国家标准，配检修门，含初效段、中效段、均流段、混合风段、送风风机段。 |
| 7 | 单层百叶风口 | 400\*300 | 个 | 3 | 符合国家标准，带初效过滤器，可拆卸，更换初效过滤器。 |
| 8 | 单层百叶风口 | 400\*200 | 个 | 1 | 符合国家标准，带初效过滤器，可拆卸，更换初效过滤器。 |
| 9 | 防雨百叶风口 | 320\*200 | 个 | 1 | 符合国家标准，带初效过滤器，可拆卸，更换初效过滤器。 |
| 10 | 高效过滤器 | 500m3/h | 台 | 1 | 高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准。过滤器采用河南米净、江苏苏净或英德尔产品。 |
| 11 | 高效过滤器 | 1000m3/h | 台 | 6 | 高效送风口包含静压箱、扩散板、高效过滤器，符合国家标准。过滤器采用河南米净、江苏苏净或英德尔产品。 |
| 12 | 对开多叶调节阀 | 200\*200 | 个 | 2 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| 13 | 对开多叶调节阀 | 250\*200 | 个 | 6 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| 14 | 对开多叶调节阀 | 320\*200 | 个 | 1 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| 15 | 对开多叶调节阀 | 320\*250 | 个 | 3 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| 16 | 防火阀 | 630\*500 | 个 | 2 | 符合国家标准（采暖通风设计手册）。 |
| 17 | 柔性接口 |  | M2 | 10 | 人造革，符合国家标准。 |
| 18 | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤800mm | M | 11.829 | 按照国家标准制作和安装，采用宝钢、马钢或武钢镀锌钢板，咬口连接。 |
| 19 | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤2000mm | M | 29.259 | 按照国家标准制作和安装，采用宝钢、马钢或武钢镀锌钢板，咬口连接。 |
| 20 | 镀锌钢板矩形净化管道 | L≤4000mm | M | 18.20 | 按照国家标准制作和安装，采用宝钢、马钢或武钢镀锌钢板，咬口连接。 |
| 21 | 管道保温 |  | M2 | 109.035 | 2CM厚B1级橡塑保温棉。 |
| 22 | 净化设备支架 |  | KG | 50 | 普通型钢，刷防锈漆二度，灰漆一度。 |
| 23 | 实验室内配电 |  | M2 | 61.92 | 符合国家标准，含插座、开关、配电箱及辅材、电线电管等（杭州鸿雁开关、插座、接线盒、远东电线、公元线管）。 |
| 24 | 净化荧光灯（应急） | 2\*40W/220V | 盏 | 2 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
| 25 | 净化荧光灯 | 2\*40W/220V | 盏 | 7 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
| 26 | 净化荧光灯 | 2\*20W/220V | 盏 | 1 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
| 27 | 普通荧光灯 | 1\*40W/220V | 盏 | 1 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
| 28 | 紫外线杀菌灯 | 1\*30W/220V | 盏 | 10 | 符合国家标准，有技术监督局检测报告。 |
| 29 | 彩钢板壁板  （机制岩棉板） |  | M2 | 129 | 双面钢板为宝钢、马钢或武钢产0.5MM彩涂钢板的机制岩棉夹芯彩钢板，彩钢板总厚度为5CM，带加强筋，双面贴膜。 |
| 30 | 彩钢板壁板辅材 |  | M2 | 129 | 符合国家标准，含密封胶、国标1.2MM铝型材等 |
| 31 | 彩钢板顶板  （手工岩棉玻镁板） |  | M2 | 63.576 | 双面钢板为宝钢、马钢或武钢产0.5MM彩涂钢板的手工玻镁岩棉夹芯彩钢板，彩钢板总厚度为5CM，带加强筋，双面贴膜。 |
| 32 | 彩钢板顶板辅材 |  | M2 | 63.576 | 符合国家标准，含吊筋、4#角钢加强筋、密封胶、国标1.2MM铝型材等，确保顶板能上人安装、检修 |
| 33 | 彩钢板净化门  （机制岩棉板） | 1200\*2100 | 镗 | 1 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁。 |
| 34 | 彩钢板净化门  （机制岩棉板） | 900\*2100 | 镗 | 2 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，带观察窗，门专用加强筋保证门有足够的抗扭强度，配备专用净化门锁。 |
| 35 | 安全门  （设备进出门） | 1200\*2100 | 镗 | 1 | 符合国家标准，采用国标1.2MM铝型材，5MM钢化安全玻璃（可代替设备进出门使用）。 |
| 36 | PVC地板 | 12M\*5.16MM | M2 | 61.92 | 符合国家标准，PVC地板，2mm同质透芯，实验室专用（含地面处理及自流坪）。采用法国洁福、LG或英国玛丽产品。 |
| 37 | 溢水盘 |  | 个 | 2 | 符合国家标准。 |
| 38 | 运费 |  | 项 | 1 | 含过路过桥费。 |
| 39 | 税金 |  | 项 | 1 |  |
| 40 | 以下空白…… |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |