南京邮电大学三牌楼校区学生宿舍储物柜制作安装项目招标文件

第一章 项目概况

项目名称：南京邮电大学三牌楼校区学生宿舍储物柜制作安装项目

项目编号：NYCG2015-W008

建设地点：南京邮电大学三牌楼校区内

联系人：唐老师 联系电话：85866541

出售招标文件方式：招标文件每套售价100元人民币

投标保证金：投标人应以人民币提交壹仟元整（1000元）作为投标保证金。投标保证金必须在投标人送交标书时就能证明已汇到招标人单位的帐户上（即：南京邮电大学4301011209001047531工行南京察哈尔路支行/汇款请注明是什么项目的投标保证金），并作为其投标的组成部分之一。投标保证金应以现金或中国注册银行出具的银行本票、汇票、汇款形式提交。

工期要求：40个日历日。由于中标人原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金壹仟元。

投标文件份数：一正三副

投标文件递送地点：南京邮电大学仙林校区行政楼241室

递交截止时间：2015年7月9日上午10点半（递交标书时不需携带样品，开标室需带样品）

质保期：一年，出现问题后中标人需24小时内派人到现场查看进行维修，费用由中标人承担。

评标办法：综合评标法

付款方式：本项目无预付款；完工验收合格后付至合同价的70%；经审计后付至审定价扣除审计费的90%，余款在一年后全额无息付清，审计费按校审计相关规定执行。

第二章 投标人须知

一、总则

1、项目说明

1.1、招标方式：公开招标

1.2、项目地点：南京邮电大学三牌楼校区学生宿舍学四楼
1.3、招标内容：主要包含三牌楼校区学四楼212套储物柜制作安装。

2、合格的投标人

2.1、投标人须为家具设备生产销售资质的生产厂商；

2.2、投标人必须是经国家有关部门批准，具有合法经营资质的独立法人，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.3、投标人须符合江苏省政府采购协议供货相关规定；

2.4、本项目不接受联合体投标。

3、投标人须知

3.1 凡参加本次投标的投标人被视为已充分了解了任何与本项目有关的事项及困难。

3.2 投标人应保证提供给招标人的资料和数据是真实的。

3.3**投标人需参加招标人组织的对项目现场及周围环境的勘查，在保证项目质量的前提下，投标人自行拟定施工方案，充分考虑相应措施项目费用、运费及税费等完成本项目产生的所有费用，自主进行报价。包括本招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。**

3.4 投标人在领取招标文件后，须在投标截止2日前以书面形式提出疑问，招标人将以书面形式予以解答，并及时通知其他投标人。

3.5 开标后招标人只对投标人宣布投标结果，不作任何解释。

二、投标文件的编制

1、投标文件的构成

1.1 投标函、开标一览表、法人授权书、投标报价表及投标报价明细表

1.2 具体施工方案，进度计划表、服务承诺

1.3 营业执照、资质证书

1.4 投标人近两年的业绩

**1.5 单人柜样品、角铁支架样品、材料及配件品牌、质量检测证书。**

2、投标文件的递交

2.1 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。投标人应按招标文件中提供的格式完整、正确填写开标一览表。开标一览表中的内容应与投标文件中明细表内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表必须盖章和签字。

2.2 正本副本装在一个密封袋内密封后递交，骑缝处必须加盖骑缝章。

3、评标办法：综合评标法

**A 投标报价（70分）：**

满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×70。

**B 样品质量分（20分）：需提供样品（单人柜样品，角铁支架样品）。**

根据样式、做工、板材、配件等综合打分。

**C 售后服务及承诺（10分）:**

（1）质保期：5分，满足招标文件要求得1分，每增加1年原厂质保得1分，最多得5分。

（2）维修站与维修响应时间：3分，根据投标文件的响应酌情给分。

（3）其他实质性承诺：2分。

三、标的综述

1、项目主要内容及要求：

1.1 柜体材料选用E1级环保三聚氰胺板，厚度1.8cm，颜色为木纹色，2组套对开门，尺寸1.8m\*0.5m\*0.7m。

1.2 封边带要求优质同芯原浆PVC材质，颜色要求同板面颜色一致、封边带厚度不低于1.2mm。

1.3 柜体连接件要求采用优质三合一金属连接件，边缘要求圆滑无尖角。

1.4 柜体底部采用3副角铁架固定在墙上，背板要求固定在墙上，防止侧翻。

1.5 柜门加装拉手及锁扣。

1.6 柜体五金件采用优质品牌产品，例如顶固、名门。

2、施工管理

2.1 本项目不得转包，中标单位派出的常驻工地的项目经理必须是具有丰富管理经验的项目技术人员。

2.2 必须符合安全施工的要求，签订安全协议，施工人员及行人出现安全事故，由施工方负全部责任。

2.3 投标单位必须保证施工现场的环境卫生，用户使用的通道应安全通畅，建筑垃圾日产日清。竣工后10天内，施工占用现场和设施应恢复如初，所有垃圾均需运出校外，费用包干。

3、履约保证金

3.1、中标人应在签订合同前向招标人缴纳履约保证金，以现金或银行支票形式交招标人财务处，其金额为合同价的5％。

3.2、中标人不按规定缴纳履约保证金者将被视为中标人自动放弃该承包合同。

3.3、中标人在本项目完工并经验收合格后，招标人无息退还中标人缴纳的履约保证金。

4、报价方式：本项目价款结算采用固定单价，项目量按实结算方式。

**5、无效投标条款**

5.1未按要求交纳投标保证金的；

5.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

5.3投标人在报价时采用选择性报价；

5.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

5.5其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

6、项目量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单项项目名称 | 单位 | 项目量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| 1 | 2组套储物柜 | 套 | 212 |  |  | E1级环保三聚氰胺板，规格：1.8m\*0.5m\*0.7m |

180cm

70cm

50cm

**附件：开标一览表**

投标人名称（盖章）：

| 项目 | 三牌楼校区学生宿舍储物柜制作安装项目 |
| --- | --- |
| **投标报价总计** |  人民币（大写）   ￥   元整 |
| **工期** |  |
| **保修期** |  |
| **服务承诺** |  |

投标人授权代表签字：

日期： 2015年 月 日

说明：1.投标人必须据实填此表，应与投标文件的有关内容一致。

 2. 开标一览表一式两份，一份需与投标文件一起装订，另一份单独封装在外层投标专用袋或小信封中，密封后与投标文件一并递交招标人。